# bcm94329sdagb board
# $Copyright (C) 2008 Broadcom Corporation$
# $id$
# 2011.07.05, P725A, TSSI done,without C-Buck

sromrev=3
vendid=0x14e4
devid=0x432e
# board type
boardtype=0x4b9

# board revision 1.1
boardrev=0x19

# boardflags
boardflags=0x00800000

####### IMP ########
# Specify the xtalfreq if it is otherthan 38.4MHz
xtalfreq=37400

aa2g=1

ag0=255

# 11g paparams
pa0b0=5724
pa0b1=64274
pa0b2=65251
pa0itssit=62
pa0maxpwr=64
opo=0
mcs2gpo0=0x2222
mcs2gpo1=0x2222

# sel = 1 : 20% evm  sel = 2 : 27% evm  sel = 3 : 16% evm
cckdigfilttype=0
ofdmdigfilttype=1

# 11g rssi params
rssismf2g=0xa
rssismc2g=0xb
rssisav2g=0x3
bxa2g=0



# country code
ccode=ALL
cctl=0x0

rxpo2g=0
rxpo2gchnflg=0x1FFF

boardnum=2048
#macaddr=00:90:4c:c5:34:23
macaddr=11:22:33:44:55:66

#######
nocrc=1

#for mfgc
otpimagesize=182

# sdio extra configs
hwhdr=0x05ffff031030031003100000

#This generates empty F1, F2 and F3 tuple chains, and may be used if the host SDIO stack does not require the standard tuples.
RAW1=80 02 fe ff

#This includes the standard FUNCID and FUNCE tuples in the F1, F2, F3 and common CIS.
#RAW1=80 32 fe 21 02 0c 00 22 2a 01 01 00 00 c5 0 e6 00 00 00 00 00 40 00 00 ff ff 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 20 04 D0 2 29 43 21 02 0c 00 22 04 00 20 00 5A
nvramver=4.218.175.2

#enable oob
sd_gpout=0
sd_oobonly=1
